1，Iwu config发送DEINITIALIZE\_TERMINAL到Q931

IwuConfigUtil::sendReqToQ931(DEINITIALIZE\_TERMINAL, m\_line\_id);

2，Q931收到消息进行处理

isdnl3\_process\_msg：

process\_configuration\_msg

|--> case DEINITIALIZE\_TERMINAL:

|--> if (isdnl3\_deinitialize\_terminal(controller\_no,&cstr\_buf) != OKAY )

| |--> release\_calls (g\_info.p\_controller\_info\_table[controller\_no].incoming\_root,p\_cstr\_buf,&first\_iteration);

| |-->release\_calls (g\_info.p\_controller\_info\_table[controller\_no].outgoing\_root,p\_cstr\_buf,&first\_iteration);

| | |--> if (send\_rel\_ind\_to\_cc (node,g\_info.p\_call\_info\_table[node].dlci,g\_info.p\_call\_info\_table[node].controller\_no,p\_cstr\_buf,\*first\_iteration,&error)==ISDN\_L3\_FAILURE)

| | |--> free\_call\_info (llci\_del,&error) ;

| |--> g\_info.p\_controller\_info\_table[controller\_no].l3\_config\_params. enable\_disable=DISABLE\_CONTROLLER ;

|--> f (dispatch\_buffer(p\_resp\_buff) != ISDN\_L3\_SUCCESS)